Kaubaveo äriüksus: piirkonna juhatajad, 03.05.2021 nr 4-1.1.8/468

jaamatööosakond, müügiosakond

# Kasutamiseks lubatud plommsulgurite tüübid

Käesolevaga teatame, et vagunite ja konteinerite plommsulguritega plommimise korral on AS Operail jaamades seisuga **04.05.2021.a** lubatud võtta veoks vastu vaguneid ja konteinereid ainult allnimetatud tüüpi plommsulguritega *(v.a SMGS ja SMGS üksikute sätete kohaldamise erisuste kokkuleppe või eraldi korraldustega ette nähtud juhtumid)*:

1. **“Спрут-777”** (kõik vagunid ja konteinerid);

2. **“Варта-Универсал М”** (kõik vagunid ja konteinerid);

3. **“Спрут-777М”** (kõik vagunid ja konteinerid);

4. **“Скат”** (ainult vedeldatud gaasidega, hapetega ja muude vedelate keemiliste ainetega laaditud spetsialiseeritud tsisternid);

5. **“Варта Л”** (ainult vedeldatud gaasidega, hapetega ja muude vedelate keemiliste ainetega laaditud spetsialiseeritud tsisternid).

Samal ajal on AS Operail kooskõlastanud 36 tüüpi plommsulguritega vagunite ja konteinerite vastuvõtmise SRÜ ja Balti riikide raudteedelt:

|  |
| --- |
| 1. «Спрут-Универсал»(Venemaa)  |
| 2. «Спрут-777» (Venemaa) | 19. «Нукер-Гарант» (Kasahstan) |
| 3. «Спрут-777М» (Venemaa) | 20. «Универсал-1» (Kasahstan) |
| 4. «Клещ-60 СЦ» (Venemaa) | 21. «Универсал-1 M» (Kasahstan) |
| 5. *«Скат»*  (Venemaa) | 22. «Спрут-М4» (Kasahstan) |
| 6. «Лавр-Гарант 2М» (Venemaa) | 23. «Варта-Универсал М» (Ukraina) |
| 7. «Лавр-2000» (Venemaa) | 24. *«Варта Л»* (Ukraina) |
| 8. «Лаврик» (Venemaa) | 25.«Варта-Секюр» (Ukraina) |
| 9. *«Газ-Гарант»* (Venemaa) | 26. «Капкан» (Ukraina) |
| 10. «TП 1200-01» (Venemaa) | 27. *«Люкс»* (Ukraina) |
| 11. «TП 2800-02» (Venemaa) | 28. «HUMO-1» (Usbekistan) |
| 12. *«TП 350-01»* (Venemaa) | 29. «ТП-50» (Venemaa) |
| 13. «Блок-Гарант» (Valgevene) | 30. «Охра-1» (Venemaa) |
| 14. «Блок-Гарант М» (Venemaa) | 31. «Ахова» (Valgevene) |
| 15. «PNV» (Läti) | 32. «Блок-Гарант 3М» (Venemaa) |
| 16. «Нукер-Гарант М» (Kazahstan) | 33. «ТЭТРОН» (Venemaa) |
| 17. «Кomplekss-U» (Läti) 18. «Нукер-1» (Kasahstan) | 34. «КАЙСАР» (Kasahstan)35. «СОЮЗ» (Venemaa) |
|  | 36. «Скат – Универсал» (Venemaa) |

Kusjuures *“Скат”, “Газ-Гарант”, “TП 350-01”,* *“Варта Л”,* ja *“Люкс”* tüüpi plommsulguritega võivad olla plommitud ainult vedeldatud gaasidega, hapetega ja muude vedelate keemiliste ainetega laaditud spetsialiseeritud tsisternid.

Üheaegselt selgitame, et 28.09.2016 käskkirja nr 1-3.1/12 kinnitatud

Plommsulgurite kasutamise korra (p-s 1) mainimata kaupadega vaguneid võib plommida tinaplommidega.

Nimetatud piirangud ei kehti eestisiseste konteinervedude korral.

Valentin Pallase

kaubaveo äriüksuse juht

(allkirjastatud digitaalselt)

Kooskõlatatud:

Marko Paatsi

kaubaveo äriüksuse müügiosakond – juht

(allkirjastatud digitaalselt)

Koostas: Galina Petrenko 6157667

Väljastada:

AS Operail piirkonna juhatajad, jamatööosakond, müügiosakond